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1. Verwijder het slangenblok door het openen van de snelsluiting.
2. Bij het afdraaien gebruik je de meegeleverde zak die onder de doseereenheid wordt gehangen.
3. Zet de blazer en de zaaias op 50% 
4. Zet de blazer aan
5. Laat nu de zaaias 1 minuut lopen

[image: ]                                                                                   Door het toerental  van de zaaias te
                                                                                   te veranderen kun je de kg. per ha. aanpassen.
                                                                                                  Ook door de rijsnelheid kun je de kg. per ha. 
                                                                                                  aanpassen aan de gewenste hoeveelheid.

                                                                                                 Werkbreedte van de maisschoffel  is 4.5 meter
                                                                                                        
                                                                                                 Er kan ook nog een andere zaaias gewisseld
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6. 



Voorbeeld:
22 kg/ha x 8 km/u x 4,5 mtr	= 1.32
            600                                                                                                                                                         

Dus bij 1 minuut draaien, moet er dus 1.32 kg zaaizaad in de zak zitten. 	
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2. Bij het afdraaien gebruikt U de meegeleverde zak
of een andere opvangbak, die aan de
doseereenheid voor opvangen v/h zaaizaad wordt
bevestigd.

3. Bereken met behulp v/d onder punt 6.10 vermelde
formule de gewenste zaaihoeveelheid per minuut.

4. De exacte beschrijving v/d afdraaiproef vindt U in
» de bedieningshandleiding v/d betreffende
computer.

5. Na zaaibegin controleert U zaaien op het veld.
Speciaal de rijsnelheid,de zaaihoeveelheid, de
zaaidiepte en de verdeling v/h zaaizaad moeten
gecontroleerd worden.

Opgelet! Om veiligheidsgronden moet bij MDS de stekker in de
motortoevoerleiding verwijderd worden, zodra de strooischoteleenheid naar
beneden geklapt wordt
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1. Verwijder de slangen resp. de strooischotel door openen van de
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2. Bij het afdraaien gebruikt U de meegeleverde zak
of een andere opvangbak, die aan de
doseereenheid voor opvangen v/h zaaizaad wordt
bevestigd.
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6.10 Afdraaiproef/ regeling v/d zaaihoeveelheid

Het toerental vid zaaias hangt van de strooihoeveelheeid en de rijsnelheid bij
sensorgebruik af. Voor bepaling v/d gewenste zaaihoeveelheid moet U voor het
zaaien een afdraaiproef uitvoeren

De zaaitabellen duiden de zaaihoeveelheden voor de afzonderiijke zaadsoorten
in kilogrammen per minuut (= afgedraaide hoeveelheid) aan

Met de volgende formule wordt zaaihoeveelheid bepaald:

‘gewenste zaaihoeveelheid [kg/ha] xrijsnelheid [k/u]xwerkbreedte[m] = gewicht [kg/min]
600

voorbeeld:  5pyoma] x12 [km/u] x12 mtr

0 =12 [kgmin]

QUALITAT FUR PROFIS

Voor uitvoering v/d afdraaiproef de volgende handelingen uitvoere
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