Gebruik van de Veenhuis vacuum tank 

· Olie controleren
· Niet sneller rijden dan 25 km/h
· Max 350 rpm op de aftakas
· Bij achteruit rijden wielen vast zetten dmv oliedruk
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